C; Weißes Kabel; D 5; Vorne Links

D; Gelbes Kabel; D3; Vorne Rechts

B; Kabel Schwarz; D9; Hinten Links

A; Rotes Kabel; D6; Hinten Rechts

Gyroskop Achsen:

GX = roll

GY = pitch

GZ = yaw